

Hier noch einige Tipps zur Fehlerdiagnose, wenn das TFT dunkel bleibt:
Inverter ist defekt, wenn eine Eingangsspannung von ca. 12 Volt am Eingang des Inverter anliegt (Volt kann je nach Hersteller schwanken) und keine Ausgangsspannung vom Inverter von ca. 800 - 1200 Volt erzeugt wird.
CCF- Lampe ist defekt, wenn der Inverter eine Ausgangsspannung von ca. 800-1200 Volt zur CCF- Lampe liefert, diese aber nicht leuchtet.
Anderer defekt, wenn am Eingang des Inverter keine Eingangsspannung von ca. 12 Volt anliegt, könnte z. Bsp. ein Kabelbruch vom Notebook zum TFT Display vorliegen. 
pc-stars021

------------------------------------------

Wenn Ihre Hintergrundbeleuchtung Defekt, ist meist nur das Inverter Board defekt, sparen Sie sich eine teuere Reparatur (>200€) denn das Display müssen Sie deswegen nicht tauschen. 
2runaway




